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		ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi optimum zeolit untuk mengadsorpsi ion logam Ca2+ dalam larutan simulasi Ca(II), serta untuk mengetahui efisiensi adsorpsi zeolit terhadap ion logam Ca2+ pada air sungai bawah tanah Pantai Baron menggunakan kolom adsorpsi.
Penelitian diawali dengan melewatkan larutan simulasi Ca(II) dalam kolom adsorpsi yang telah diisi zeolit. Variasi laju alir yang digunakan yaitu 0,33 L/menit untuk laju alir lambat, 1,88 L/menit untuk laju alir sedang, 3,67 L/menit untuk laju alir cepat. Variasi perlakuan zeolit yaitu zeolit tidak diaktivasi dan zeolit aktivasi. Zeolit diaktivasi menggunakan HCl 0,1M dan dikalsinasi pada suhu 400°C selama 4 jam. Metode yang digunakan adalah adsorpsi dengan sistem flow (laju alir). Konsentrasi ion logam diukur dengan Spektrofotometer Serapan Atom. Hasil yang diperoleh berupa kondisi optimum laju alir dan jenis perlakuan zeolit yang akan digunakan untuk interaksi zeolit dengan air sungai bawah tanah Pantai Baron.
Kondisi optimum interaksi zeolit dengan larutan simulasi logam Ca(II) yaitu pada zeolit aktivasi dengan laju alir 0,33 L/menit. Efisiensi adsorpsi zeolit pada air sungai bawah tanah Pantai Baron yang diukur pada kondisi optimum yaitu sebesar 88,819%. 
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