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RINGKASAN 

Krisis energi dan polusi merupakan dua masalah terbesar pada abad ini, oleh karena itu pemecahan masalah ini merupakan suatu misi utama dan mendesak untuk para saintis. Pengembangan sel fotovoltaik (sel surya) merupakan salah satu bentuk pemecahan dari dua masalah terbesar tersebut, khususnya dalam bidang energi baru dan terbarukan. Titanium dioksida (Ti02) merupakan material yang menarik untuk pengembangan sel fotovoltaik yang didasarkan atas fenomena fotoinduksi. Penelitian ini akan mengembangkan model-model sel fotovoltaik (sel surya) lapisan tipis generasi ke-III berbasis nanokristal Ti02, Ti02-nanotubes dan quantum dot. Pengembaflgan sel fotovoltaik generasi ke-III menjadi prioritas untuk visi 2020 dari para saintis, dikarenakan sel fotovoltaik ini melewati batas perhitungan teoritik efisiensi enetrgi Shockley-Queisser (efisiensi = 45-60 %) dengan biaya pembuatan yang murah.Berdasarkan hal tersebut, penelitian tahun pertama ini beliujuan: (1) mengontrol dan merekayasa ukuran dan struktur quantum dot: CdS dan nanopartikel Ti02 melalui pengembangan teknik sintesis dari metode chimie douce yaitu solvotennal dan (2). mensintesis dan membuat lapisan tipis nanopartikel Ti02 pada gelas silika (Si02) yang terlapiskan oleh lapissan tipis Sn02:F. 

Penelitian tahun pertama, secara prinsip terdiri dari 2 bagian yaitu (1). sintesis quantum dot CdS melalui pengontrolan dan rekayasa ukuran partikel dan struktur dengan salah satu metode Chimie Douce yaitu solvotermal, (2). pengontrolan dan rekayasa ukuran dan struktur nanopartikel Ti02 serta pembuatan film tipisnya pada gelas silika yang terlapisi Sn02:F. Sintesis dan karakterisasi quantum dot: CdS dengan salah satu metode Chimie Douce (solvotem1al) meliputi 3 hal yaitu (a). pengaruh variasi pH terhadap karakter fisik kadmium sulfida, (b). pengaruh Perbandingan Prekursor (Cd: S) terhadap karakter fisik kadmium sulfida, dan (c). pengaruh variasi temperatur terhadap karakter fisik kadmium sulfida. Preparasi nanopartikel Ti02 dan pembuatan film tipisnya pada gel as silika yang terlapisi Sn02:F meliputi 2 hal yaitu (a) .. preparasi nanopartikel Ti02 melalui reaksi kimia basa (NaHC03 atau Na2C03) dan (b). Preparasi lapisan tipis nanokristal Ti02 pada gelas silika yang terlapisis Sn02:F. Material yang dihasilkan dikarakterisasi dengan foto, diffraktometer sinar-X, HRTEM dan Difraksi Elektron. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan beberapa hal berikut : 

1. Tingkat keasaman (pH), perbandingan mol prekursor Cd : S, dan temperature sintesis dengan metode solvotennal (pelarut etanol) mempengaruhi ukuran, kristalinitas dan struktur material quantum dot CdS yang dihasilkan 

2. Nanopartikel Ti02 dengan ukuran terkontrol 5-10 nm dalam bentuk larutan koloid dapat dihasilkan melalui metode pengendapan basa NaHC03 dan Na2C03. 

Teknik dip-coating dapat dpergunakan untuk mendapatkan film tipis nanopartikel Ti02 dengan ketebalan film 100 - 200 nm yang terlapis pada gelas silika (Si02) yang terlapiskan oleh film Sn02:F.
